**Pommeau de douche TONIC JET**

Antitartre

Apparent avec colonne F3/4" et collier

Référence: **712020**

Descriptif CCTP

Pommeau de douche fixe antitartre apparent :

Débit 6 l/min à 3 bar.

Régulation automatique du débit.

Diffuseur antitartre et antiligature à jet orientable.

Laiton massif chromé.

Fixation avec vis de blocage invisible.

Vidage systématique après utilisation (pas de rétention d'eau ni d'impuretés).

Colonne F3/4" et collier (fixation par pattes à vis fournies).

Garantie 30 ans.