

Mitigeur monotrou sur plage - 20 l/min
Bec orientable par-dessus L.300 H.315
Commande par manette fil

Référence: 2506T3


Descriptif CCTP

Mitigeur monotrou sur plage avec bec tube orientable H.315 L.300. 

Brise-jet étoile. 

Cartouche céramique Ø 35. 

Débit 20 l/min à 3 bar. 

Bec à intérieur lisse. 

Commande par manette fil. 

Corps et bec en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox et contre-écrous. 

Sans tirette ni vidage. 

Flexibles PEX F3/8". 

Garantie 30 ans.
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