**Bec télescopique orientable**

L.200-290

Bec de remplissage

Référence: **966230**

Descriptif CCTP

Bec télescopique orientable L.200-290 mm.

F3/4''.

Laiton chromé.

Brise-jet antitartre.

Montage par-dessous ou par-dessus une robinetterie murale.