**Enrouleur automatique Inox 304**

Avec flexible L. 15 m et pistolet

Référence: **5675T2**

Descriptif CCTP

Enrouleur avec flexible L.15 m et galet de guidage.

Température maximum d’utilisation : 50°C.

Débit 23 l/min à 3 bar.

Pression maximum : 20 bar, 12 bar avec pistolet.

Enrouleur avec support et tambour Ø 390 mm en Inox 304.

A compléter avec robinet d’arrêt d’équerre à disconnecteur intégré, empêchant l’aspiration des eaux usées dans les réseaux d’eau.

Enrouleur en Inox garanti 30 ans.