**Douchette lave-yeux de sécurité**

Murale - 2 sorties

Commande à gâchette

Référence: **9121**

Descriptif CCTP

Douchette lave-yeux de sécurité murale 2 sorties avec :

Têtes d’aspersion équipées de caches de protection en ABS vert éjectables automatiquement à la mise en eau.

Ouverture de l’écoulement par pression sur la gâchette.

Fermeture automatique par ressort.

Débit 9 l/min à 3 bar. Aérateurs double filtre Inox.

Commande à poignée ergonomique avec gâchette en polypropylène vert.

Plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1ᵉ secours » fournie.

Support de douchette et flexible L.1,50 m.

Garantie 30 ans.