**Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP**

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135

Mitigeur avec manette pleine

Référence: **2520TEP**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.

Mitigeur monotrou avec bec H.85 L.135 équipé d’une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.

Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette pleine.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.