**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 2**

Version antiblocage (AB), robinets d'arrêt

Manette de température longue

Référence: **700001LH**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour .

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Garantie 30 ans.