**Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX**

Temporisé monocommande

Pommeau TONIC JET, mitigeur

Référence: **790001**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé apparent :

Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.

Installation murale en applique.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l’installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche TONIC JET chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Laiton massif chromé.

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Croisillon métal chromé.

Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).

Sans raccords, entraxe 90 mm.

Garantie 30 ans.