**Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX**

Secteur, traversée de cloison

TC 110 mm, manette longue, bec à intérieur lisse

Référence: **379MCHL**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo électronique en traversée de cloison :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Filtres et électrovannes M3/8".

Corps en laiton chromé.

Bec chromé pour installation en traversée de cloison ≤ 110 mm.

Câble détecteur L.120, flexibles d’alimentation et fixation regroupés.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.