**Colonne de douche automatique TEMPOMATIC**

Automatique

Alimentation haute, pommeau fixe, aluminum

Référence: **452300**

Descriptif CCTP

Colonne de douche automatique :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinet d'arrêt M1/2".

Robinet automatique TEMPOMATIC pour alimentation en eau mitigée.

Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V.

Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Fixations cachées.

Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.

Filtre.

Garantie 30 ans.