**Lave-mains d'angle MINIMAL**

Inox 304 poli satiné

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre

Référence: **121550**

Descriptif CCTP

Lavabo mural pour installation dans un angle (mur à 90°).

Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm.

Esthétique sobre et pure.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre.

Livré avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 4 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0211550008]