**Lave-mains WC REDO**

Inox 304 poli satiné

Sans trou de robinetterie

Référence: **120710**

Descriptif CCTP

Lavabo à accrocher au mur.

Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm.

Esthétique sobre et pure.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Sans trou de robinetterie.

Livré avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 3 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0211710015]