**WC turc SHA XS**

Inox 304 poli satiné - À encastrer - Sans siphon

1 effet d'eau

Référence: **113710**

Descriptif CCTP

WC turc à encastrer dans le sol, 500 x 220 x 600 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Forme de la cuvette adaptée aux hommes et aux femmes.

Surface antidérapante à l’emplacement des pieds.

Évacuation d’eau verticale : Ø 100 mm.

Système de rinçage avec 1 effet d’eau en Inox 304.

Poids : 5 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0113370019]