**Stalle d'urinoir L**

Inox 304 poli satiné - L. 1200 mm - À encastrer

Référence: **130210**

Descriptif CCTP

Stalle d'urinoir à encastrer dans le sol, 1200 x 1020 x 300 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Arrivée d’eau par l’arrière.

Livrée avec 2 buses de rinçage en Inox et 2 flexibles.

Économie d'eau : rinçage optimal avec un débit de 0,1 l/sec par poste, soit 0,3 litre par utilisation.

Écoulement au centre.

Vidage 1"1/2. Livrée avec bonde avec siphon intégré (réf. 785000).

Poids : 25,4 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0310210001]