**WC antivandalisme S21 P TC**

Inox 304 poli satiné - Antivandalisme

Référence: **160550**

Descriptif CCTP

WC à poser au sol pour montage en traversée de cloison pour gaine technique.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé.

Rebord à effet d’eau intégré.

Arrivée d’eau horizontale Ø 55 mm.

Évacuation d’eau horizontale Ø 100 mm.

Économie d’eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus.

Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande).

Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d’eau 4 L.

Poids : 13,5 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0116550001]