**Vidoir à poser XL P**

Inox 304 poli satiné - Alimentation d'eau par l'arrière

Référence: **182060**

Descriptif CCTP

Vidoir à poser au sol.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Surface lisse pour un nettoyage aisé.

Rebord à effet d’eau intégré.

Arrivée d’eau horizontale Ø 55 mm.

Évacuation d’eau horizontale ou verticale Ø 100 mm. Livré avec pipe PVC.

Système d’évacuation caché : dessous du vidoir fermé.

Installation rapide et facile : 2 trappes de visite avec vis antivol TORX.

Grille porte-seau articulée en Inox.

Poids : 16 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0710200006]