**Porte-savon pour barre de douche Be-Line®, coulissant, blanc**

Blanc mat

Référence: **511912W**

Descriptif CCTP

Porte-savon pour barre de maintien Be-Line®.

Blanc mat.

Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.

Porte-savon coulissant pour barre de douche Be-Line®.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Garantie 30 ans.