**Porte-papier toilette mural double rouleaux**

Dérouleur

Inox 304 poli satiné

Référence: **510082S**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette mural.

Dérouleur de papier WC pour 2 rouleaux.

Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.

Inox 304 bactériostatique poli satiné.

Fixations invisibles.

Support de papier toilette garanti 30 ans.