**Porte-papier toilette mural double rouleaux**

Dérouleur

Inox 304 époxy blanc

Référence: **510082W**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette mural.

Dérouleur de papier WC pour 2 rouleaux.

Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.

Inox 304 bactériostatique époxy blanc.

Fixations invisibles.

Support de papier toilette garanti 30 ans.