**Tubulure pour robinets d'urinoir TEMPOMATIC 4 / TEMPOFLUX encastrables**

Pour urinoir standard Ø 35

Référence: **752430**

Descriptif CCTP

Tubulure pour robinets d'urinoir TEMPOMATIC 4, TEMPOFLUX encastrés et urinoir standard avec alimentation par nez de jonction Ø 35.

Garantie 30 ans.