**WC suspendu BCN S**

Inox 304 double finition

Référence: **110112**

Descriptif CCTP

WC suspendu, 360 x 340 x 550 mm.

Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché.

Design pur et élégant.

Inox 304 bactériostatique.

Double finition : intérieur de la cuvette en finition poli brillant et extérieur de la cuvette en finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé.

Rebord à effet d’eau intégré.

Arrivée d’eau horizontale Ø 55 mm.

Évacuation d’eau horizontale Ø 100 mm.

Économie d’eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus.

Perçages pour la fixation de l’abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant.

Installation rapide et facile : montage par l’avant grâce à une platine de fixation en Inox.

Livré avec platine de montage et 6 vis antivol TORX.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d’eau 4 L.

Garantie 30 ans.

Poids : 12 kg.