**Urinoir design DELTA**

Inox 304 poli satiné - Alimentation et évacuation d'eau apparentes

Référence: **134710**

Descriptif CCTP

Urinoir individuel suspendu sans bride.

Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Arrivée d’eau par le haut (apparente).

Évacuation d’eau apparente ou encastrée. Siphon caché.

Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox.

Livré avec un siphon 1"1/2. Livré avec fixations et vis antivol TORX.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d’eau 2 L.

Poids : 7,5 kg.

Garantie 30 ans.