**Lavabo antivandalisme à encastrer COMMISSARIAT**

Inox 304 poli satiné

Référence: **160330**

Descriptif CCTP

Lave-mains à encastrer pour montage en traversée de cloison pour gaine technique.

Dimensions intérieures de la cuve : 290 x 290 x 350 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 2 mm.

Finition anticoupures.

Adapté aux prisons, postes de police…

Antivandalisme : arrivée et évacuation d’eau inaccessibles par l’utilisateur.

Livré sans robinetterie. Robinetterie électronique préconisée : réf. 447100.

Poids : 12,5 kg.

Garantie 30 ans.