**Colonne de douche bicommande SECURITHERM**

Thermostatique bicommande

Alimentation cachée, pommeau fixe et à flexible

Référence: **792350**

Descriptif CCTP

Colonne de douche bicommande et thermostatique :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Déclenchement souple.

Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP et support mural fourni.

Robinet temporisé ~30 secondes pour commande du pommeau de douche fixe ROUND.

Robinet non-temporisé 1/4 de tour pour commande du pommeau de douche avec flexible (support mural fourni).

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.