**TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan**

Op netspanning via inbouw aansluiting

Inbouw, L. 130 , Elektronica geïntegreerd

Referentie: **443400**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan muurmodel:

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V met ingebouwde aansluiting.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd

in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd rvs L.130 mm.

Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.

Stopkraan.

Te bevestigen op de muur.

Toevoer ingebouwd.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.