**Urinoir design FINO**

Inox 304 poli satiné - Alimentation d'eau par l'arrière

Référence: **135710**

Descriptif CCTP

Urinoir individuel suspendu sans bride.

Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Arrivée d’eau par l’arrière (encastrée).

Évacuation d’eau horizontale encastrée ou apparente. Siphon caché.

Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox.

Livré avec un siphon 1"1/2. Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d’eau 2 litres.

Poids : 3,5 kg.

Garantie 30 ans.