**Mitigeur de commande à distance à équilibrage de pression**

Mitigeur mécanique EP pour robinetterie extractible

Mitigeur avec manette ajourée

Référence: **2542EP**

Descriptif CCTP

Mitigeur mécanique seul de commande à distance sur gorge.

Mitigeur monotrou à équilibrage de pression.

Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.

Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Commande par manette ajourée.

Corps en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur monocommande garanti 30 ans.