**Mitigeur de lavabo mécanique mural**

Mitigeur mural à bec orientable L.200, manette ajourée

Avec raccords standards

Référence: **2445S**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mural mécanique.

Bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).

La vitesse de l’eau dans ces tubes réduit considérablement le développement du biofilm.

Débit régulé à 5 l/min.

Corps en laiton chromé.

Commande par manette ajourée.

Fourni avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Conforme aux exigences de la NF Médical.

Garantie 30 ans.