**Lavabo antivandalisme BOB HD**

Inox 304 poli satiné - Mural avec évacuation invisible

Sans trou de robinetterie

Référence: **164130**

Descriptif CCTP

Lave-mains à accrocher au mur.

Diamètre intérieur du lave-mains : 310 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Antivandalisme : lave-mains fermé en dessous, siphon caché, platine de fixation renforcée.

Installation rapide et facile : montage par l’avant grâce à une platine de fixation en Inox.

Livré avec bonde 1"1/2 et siphon.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 5,5 kg.

Garantie 30 ans.