**Barre de maintien rabattable avec béquille Basic blanc, L. 760 mm**

Inox époxy blanc

Ø 32

Référence: **511517W**

Descriptif CCTP

Barre de maintien rabattable Basic Ø 32 avec béquille, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui WC ou pour douche en inox époxy blanc.

Modèle avec béquille se repliant automatiquement : à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante.

Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm.

Fixations visibles par platine inox 6 trous.

Épaisseur de platine : 3,5 mm.

Dimensions : 760 x 815 x 100 mm.

Garantie 30 ans.

Marquage CE.