**Cache fixations pour barre de maintien rabattable Be-Line®**

Anthracite métallisé

Sans plaque de fixation

Référence: **511950C**

Descriptif CCTP

Cache fixation pour barre de maintien rabattable amovible Be-Line®.

Cache les vis de fixation lorsque la barre d'appui WC est retirée.

Limite le nombre de barres rabattables dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.

Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite (PMR).

Cache anthracite métallisé, sans plaque de fixation.

Garantie 30 ans.