**Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSOFT 2**

Temporisé 7 secondes

Equerre, Déclenchement souple

Référence: **778807**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé d'urinoir apparent :

Pour urinoir ordinaire ou siphonique.

Installation murale en applique.

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton massif chromé M1/2".

Équerre pour alimentation encastrée.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.