**Mitigeur thermostatique PREMIX NANO**

Pour eau mitigée de 34 à 60°C

Corps chromé, F3/8"- M3/8" avec kit de connexion

Référence: **732230**

Descriptif CCTP

Mitigeur thermostatique pour distribution d’eau mitigée de 34 à 60°C :

Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’alimentation en eau froide ou eau chaude.

Température préréglée à 38°C, ajustable par l’installateur entre 34 et 60°C.

Filtres et clapets antiretour.

Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.

Possibilité de choc thermique.

Corps en laiton poli chromé, arrivée eau chaude F3/8", arrivée eau froide M3/8", sortie eau mitigée M3/8".

Livré avec kit de connexion 3/8".

Garantie 30 ans.