**Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSTOP**

Temporisé 3 secondes

Encastré, avec rosace Inox

Référence: **777930**

Descriptif CCTP

Robinet d'urinoir temporisé encastrable :

Pour urinoir ordinaire ou siphonique.

Installation encastrable.

Profondeur d’encastrement réglable de 20 à 35 mm.

Rosace Inox Ø 130 mm.

Temporisation ~3 secondes.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton massif M1/2".

Garantie 30 ans.

Ces modèles de robinetteries n’étant pas équipés de boîtier d’encastrement étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement ainsi que l’évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d’installation).