**Tuyau pour enrouleur**

L. 15 m

Référence: **435576**

Descriptif CCTP

Flexible L. 15 m pour enrouleur 5675T2 et 5676T2.

Température maximum d'utilisation : 70°C.

Pression maximum : 20 bar en continu.