**Bonde de lavabo HYGIÉNA**

Bonde à grille concave

M1"1/4, version courte

Référence: **6110**

Descriptif CCTP

Bonde hygiénique de lavabo M1"1/4 à grille concave (sans rétention d'eau).

Écoulement libre, sans vis centrale (évite les accroches de résidus et diminue les niches microbiennes).

Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé.

Serrage mini. 1 mm, maxi. 2 mm.

Conforme NF EN 274-1.

Bonde de lavabo garantie 30 ans.