**Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP**

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche EP

Mitigeur avec bec orientable déclipsable jetable

Référence: **2871T1EP**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo haut à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge.

Mitigeur monotrou monocommande avec bec haut orientable H.180 L.180.

Mitigeur mécanique livré avec 1 bec jetable déclipsable.

Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 5 l/min.

Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.

Corps et embase en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monocommande adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.