**Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM**

Secteur, thermostatique, jet pluie

Alimentation haute, aluminium anodisé

Référence: **714900DP**

Descriptif CCTP

Colonne de douche automatique et thermostatique :

Alimentation haute.

Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.

Structures extra-plate avec fixations invisibles.

Alimentation sur secteur 230/6 V.

Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation).

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche fixe à jet pluie.

Filtres et clapets antiretour accessibles.

Robinets d’arrêt intégrés.

Raccordement M1/2" par le haut.

Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

La technologie SECURITHERM :

Mitigeur de douche thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.

Réglage de la température par l'installateur.

Température stable, préréglée à 38°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.