**Colonne de douche temporisée PLEIN AIR**

Temporisée, 1 douche et 1 rince-pieds

Aluminium anodisé, prêt-à-poser

Référence: **717511**

Descriptif CCTP

Colonne de douche d'extérieur temporisée :

Colonne de douche en aluminium anodisé prêt-à-poser.

Équipée d'une douche et d'un rince-pieds.

Alimentation par le bas par robinet d'arrêt droit F3/4".

Robinets temporisés TEMPOSOFT 2 pour alimentation en eau mitigée.

Déclenchement souple.

Temporisation ~15 secondes pour le pommeau de douche et ~3 secondes pour le rince-pieds.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Rince-pieds en Inox avec débit à 3 l/min à 3 bar.

Filtres.

Trappe de visite avec vanne d'isolement et de purge.

Facilement hivernable.

Adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.