**Porte-papier toilette gris pour barre de maintien Be-Line®, à rouleau**

Dérouleur

Anthracite métallisé

Référence: **511965C**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette pour barre de maintien rabattable Be-Line®.

Dérouleur de papier WC en rouleau.

Finition anthracite métallisé.

Installation sans dépose de la barre d'appui WC.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Garantie 30 ans.