**Colonne de douche temporisée SPORTING 2**

Temporisée

Alimentation haute ou cachée, aluminium anodisé

Référence: **714700**

Descriptif CCTP

Colonne de douche temporisée :

Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.

Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière.

Structure extra-plate avec fixations invisibles.

Déclenchement souple.

Purge automatique mécanique à chaque utilisation.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort.

Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit.

Filtre et clapet antiretour accessibles.

Robinet d’arrêt intégré.

Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.