**Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE**

Mitigeur mécanique monotrou sans bec H.95 L.110

Sans tirette ni vidage

Référence: **2621**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.110.

Absence de bec : brise-jet hygiénique intégré au corps.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Mitigeur avec corps à intérieur lisse et à très faible contenance d’eau (limite les niches bactériennes).

Débit régulé à 4 l/min.

Commande par manette pleine.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8" tournants.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur certifié NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.

Modèle également disponible en version raccords en tubes cuivres.