**Lavabo antivandalisme TEK avec 2 boutons**

Inox 304 poli satiné - Mural avec évacuation invisible

Avec robinetterie intégrée

Référence: **161360**

Descriptif CCTP

Lavabo à accrocher au mur.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Antivandalisme : lavabo fermé en dessous, siphon caché.

Livré avec un robinet temporisé : bouton poussoir inviolable antiblocage en Inox, temporisation 7 secondes.

Avec 2 boutons eau froide/eau mitigée.

Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.

Sans trop-plein.

Livré avec siphon.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 8,6 kg.

Garantie 30 ans.