**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP 2 commandes**

Version antiblocage (AB)

TC, M1/2"

Référence: **748210**

Descriptif CCTP

Robinet poussoir de lavabo en traversée de cloison :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

2 commandes : 1 bouton eau mitigée et 1 bouton eau froide.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en métal chromé M1/2".

Commandes ≤ 200 mm, bec ≤ 230 mm.

Bouton affleurant anti-ligature.

Ergot antirotation et contre-écrou.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Garantie 30 ans.