**Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 anthracite, avec filtre HEPA**

À air pulsé

Anthracite métallisé antibactérien

Référence: **510624C**

Descriptif CCTP

Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 bi-direction anthracite métallisé.

Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes.

Confort : air chaud.

ABS antibactérien pour une hygiène maximale.

Récupérateur d’eau amovible empêchant tout écoulement sur le mur ou le sol : entretien et nettoyage facilité.

Filtre HEPA : retient 99,99% des bactéries contenues dans l'air.

Mise en marche automatique par détection infrarouge.

Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains.

Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 30 secondes.

Dimensions : 180 x 320 x 540 mm.

Poids : 6,83 kg.

Économie d’énergie : arrêt automatique de la résistance chauffante à partir d'une température > 25°C.

Faible consommation d'énergie : puissance 1050 W en mode sans chauffage, 1550 W en mode chauffage.

230 V~ / 50-60 Hz.

Débit d’air : 61 l/seconde. Vitesse air : 540 km/h.

Niveau sonore : 66 dBA.

Classe II, IP21.

CE.

Garantie 3 ans.