**Porte-papier toilette pour barre de maintien, chromé**

ABS chromé

Référence: **510081P**

Descriptif CCTP

Dérouleur de papier WC en rouleau pour barre d'appui WC.

ABS chromé.

Installation sans dépose de la barre.

Porte-papier toilette pour barre de maintien Ø 32.

Cheville de blocage antivol.

Joint antirotation.

Support papier toilette garanti 30 ans.