**Boîtier d’encastrement TEMPOMIX 3 lavabo**

Étanche, kit 1/2

Encastrable

Référence: **794BOX3**

Descriptif CCTP

Boîtier d’encastrement étanche pour TEMPOMIX 3 lavabo kit 1/2 :

- Collerette avec joint d'étanchéité.

- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.

- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

- Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).

- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".

- Robinets d’arrêt et de réglage de débit, filtres, clapets antiretour et cartouche intégrés et accessibles par l’avant.

- Mitigeur TEMPOMIX 3 F1/2" monocommande.

- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Garantie 30 ans.

À commander avec les plaques de commande de références 794200 ou 794250.