**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3**

Déclenchement souple, kit 2/2

Monocommande, Encastrable avec bec L.110

Référence: **794200**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo temporisé encastrable TEMPOMIX 3 kit 2/2 :

Plaque en métal chromé 160 x 160 mm inviolable.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l’installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Bec L.110 à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 794BOX3.