**Mitigeur de douche automatique SECURITHERM**

Thermostatique automatique, kit 2/2

Encastrable

Référence: **792452**

Descriptif CCTP

Mitigeur de douche thermostatique automatique encastrable, kit 2/2 :

Plaque de commande en Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM 3/4".

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Température réglable de 32 à 40°C, préréglée à 38°C.

Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V.

Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Débit 9 l/min à 3 bar.

Fixations cachées, robinets d’arrêt M1/2".

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Croisillon en Bayblend® chromé.

Mitigeur de douche électronique adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 792BOX.