**RAINY douchekop**

Douchekop met regenstraal

Kalkwerend

Referentie: **708040**

 Beschrijving voor bestektekst

Douchekop.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Geschikt voor hogere debieten: verwijder de debietregelaar.

Verstuiver met kalkwerend systeem.

Zachte en omhullende regenstraal.

Verchroomd metaal.

Toevoer M1/2".

Beschikbaar als muurmodel of plafondmodel.

Afhankelijk van de installatie: te combineren met een horizontale douchearm (ref. 710040) of een verticale douchearm (ref. 710050).

30 jaar garantie.